Kesselring methode

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden | Weegfactor (1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Door iedereen te gebruiken | 3 | 412 | 3**9** | 2**6** |  |  | 15 |
| Batterijen makkelijk in en uit | 1 | 3**3** | 4**4** | 5**5** |  |  | 5 |
| Alle kanten op schijnen | 2 | 3**6** | 3**6** | 2**4** |  |  | 10 |
| Ergens aan hangen | 3 | 4**12** | 3**9** | 2**6** |  |  | 15 |
| Totaalscore | 19 | 28 | 35 |  |  |  |
| Maximum haalbare score | 45 |
| Percentage van maximum haalbare score | 77,8% | 62,2% | 42,2% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fabricage voorwaarden | Weegfactor (1-3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Maximaal haalbaar totaal |
| Zo goedkoop mogelijk zijn | 1 | 4**2** | 2**2** | 4**4** |  |  | 5 |
| Goed te produceren | 2 | 3**6** | 3**6** | 4**8** |  |  | 10 |
| Sterk zijn | 3 | 5**15** | 3**6** | 3**3** |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totaalscore | 23 | 14 | 15 |  |  |  |
| Maximum haalbare score | 30 |
| Percentage van maximum haalbare score | 76,7% | 46,7% | 50% |  |  |  |

Grafiek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionele voorwaarden (in %) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  | Concept 1 |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Concept 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | Concept 3 |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fabricage voorwaarden (in %)  |